**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ЕНС ТРУ** | **Наименование ТРУ** | **Характеристика** | **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров** | **Единица измерения** | **Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг** |
| 257330.930.000030 | Дрель | электрическая | Тип устройства:Дрель;Режимы работы, не менее:2 (сверление и сверление с ударом);Мощность, не менее:780 Вт;Максимальные обороты, не менее:1100 об/мин;Энергия удара, не менее:2,7 Дж;Частота ударов в минуту, не менее:4500 уд/мин;Максимальный крутящий момент, не менее:24;Тип патрона:SDS-Plus;Количество режимов, не менее:2;Тип питания:От сети 220 В;Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее:32 мм;Максимальный диаметр сверления (бетон), не менее:24 мм;Максимальный диаметр сверления (металл), не менее:13 мм;Ограничитель глубины сверления:Да;Регулировка числа оборотов:Да;Блокировка кнопки включения:Да;Реверс:Да (электронный);Дополнительная рукоятка:Да. | шт. | 1,00 |
| 282411.900.000019 | Перфоратор | электрический | Напряжение сети- 220 В Частота сети - 50 ГцПотребляемая мощность 780 Вт Тип патрона SDS-plusЧастота вращения на холостом ходу, об/мин 1100Частота ударов, уд/мин 4500Энергия удара, Дж 2.7Характеристики ПоказательМаксимальный диаметр сверления в стали, мм 13Максимальный диаметр сверления в дереве, мм 32Максимальный диаметр сверления коронкой в кирпиче, мм 24Реверс даРегулировка оборотов даПредохранительная муфта даВес, кг 2.6 | шт. | 1,00 |
| 257330.650.000023 | Шуруповерт | ручной | Тип устройства:Аккумуляторная дрель;Емкость аккумулятора, не менее:1,5 Ач;Тип аккумулятора и напряжение, не менее:Li-Ion, 18 В;Мощность, не менее:780 Вт;Частота холостого хода, не менее:0-400 об/мин; 0-1300 об/мин;Максимальный крутящий момент (тверд./мягкий), не менее:42 Нм;Тип патрона:Быстрозажимной, 13 мм;Тип питания:От сети 220 В;Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее:32 мм;Максимальный диаметр сверления (металл), не менее:13 мм;Редуктор:2 скоростной, на металлических шестернях;Настройки крутящего момента, не менее:16 положений + режим дрели;Регулировка числа оборотов:Электронная регулировка числа оборотов;Тормоз двигателя:Да;Аккумуляторов в комплекте, не менее:2;Особенности:Поставляется в кейсе;Комплектность, не менее:Насадка PH2 – 1 шт, зарядное устройство – 1 шт., аккумулятор 18 В, 1,5 Ач – 2 шт. | шт. | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок поставки: 30 календарных дней со дня подписания сторонами договора.****Место поставки: г. Актау, 29А микрорайон, здание №97 (склад АО «МРЭК»)****1.  Гарантийный срок на поставляемый товар:**  | один год |  |  |  |  |  |
| **2. Год выпуска товара не ранее:** | 2020 год |  |  |  |  |  |
| **3. Проверка и испытание:**  |  | Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК" |  |  |  |  |
| **4. Предоставляемые документы :** | 1.Предоставление нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара заверенной подписью и печатью поставщика и печатью "копии верна" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г.Актау** |  |  |  |  |  |
| **6.** Потенциальный поставщик представляет документы, подтверждающие соответствие требованиям технической спецификации; |
| **7.** Потенциальный поставщик представляет подтверждающие документы в случае подписания документа не первым руководителем; |
| **8.** Потенциальный поставщик представляет электронную копию лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в закупочной документации); |
| **9.** Потенциальный поставщик представляет справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации. Для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронную копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума |
| **10**. Потенциальный поставщик представляет свидетельство о постановке на НДС (при наличии); |
| **11.** Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет следующие документы: |
|  (1) Приказ о назначении первого руководителя; |  |  |  |  |
|  (2) Решение о назначении первого руководителя; |  |  |  |  |
|  (3) Устав; |  |  |  |  |
| **12.** Потенциальный поставщик представляет ценовое предложение в казахстанских тенге; |
| **13.** Цена, указанная в прикрепленном ценовом предложении, должна соответствовать цене, указанной на электронной торговой площадке. |